version: 1.2.10 от 04.02.2026
name_module: edit
created_at: '2026-02-20T14:31:16.183434'
source:
  SOURCE_TYPE: FILE
  FOLDER_ALL: ''
  FOLDER: G:\birka\test_rm\РМ v1
  FILE: D:\birka\resources\test_rm\РМ v1\2026 зим макс (минус 41°C).rg2
  exclusions_enabled: false
  exclusions_path: ''
panels:
  0 Изменение РМ (в текстовом формате):
    SELECTION_PANEL: true
    DISABLE_PANEL: false
    EXPLANATION_PANEL: ''
    VISIBILITY_PANEL: false
    VALUE: "# Удалить Новоуренгойская ГТЭС с ветвями и ВЛ 220 кВ Уренгой - Оленья-1\n\
      удалить*[15181; 15105,15113] {tags: минус 41°C}\n\n# Условие по расчетным значениям\
      \ РМ\nизменить[15106: qn=100] {years : 2026 & (ny=15106: vras>110)}  # сработает\
      \ по vras\nизменить[15037: qn=100] {years : 2026 & (ny=15037: vras<110)}   #\
      \ на сработает по vras\n\nизменить[15512,15518:  x=(10+15511,15517: r)+ip.uhom]\
      \   # получается значение 246,6\n\n# Добавить узел 10 если его нет в РМ\nдобавить[node:\
      \ ny=10; uhom=110] {10: index == -1}\nдобавить[vetv: ip=10; iq=15193; np=3;\
      \ x=2; r=1.5; b=-0,000182] {10: index > -1}\nизменить[10 ; 10,15193,3: sta=0]\
      \  {10: index > -1}  # происходит расчет режима из за условия \n\n# Создание\
      \ сети дублированием\nдублировать [15517: 1]\nдублировать [15511,15517: 15511,1]\n\
      дублировать [g=907: 1]\nизменить[g=1: Node=1]  \nизменить[1: name=ПС 220 кВ\
      \ Новая; pn=15514:pn; vzd=220]  # присвоить нагрузку узла 15514\n\n# Обнулить\
      \ поля\nизменить[vetv; area ; area2 ; darea : Tc=0]\nизменить [vetv; node: disable=0;\
      \ control=0; repair_scheme=; disable_scheme=; double_repair_scheme=] \nизменить\
      \ [Generator: disable=0; repair_scheme=; disable_scheme=; double_repair_scheme=]\n\
      \n# Выполнять повторение действия пока выполняется условие\nизменить[15516:qn=qn+5]\
      \ {15516: vras>210*}  \n\n# Добавить выключатели по концам ВЛ\nдобавить выключатели\
      \ [key=15203,15105]\nдобавить выключатели [key=15523,15525; end=ip] \n\n# Добавить\
      \ выключатели  в отходящих от узла ветвях\nдобавить выключатели [key=15522;\
      \ sel_vetv=tip=0; start_ny=10000]\n\nизменить ключ* [15104: 1510400] # Изменить\
      \ ключ узла соответствующим изменением ключевых полей в других таблицах\n\n\
      # Выполнять действие пока режим не развалится\nизменить[g=209:P=P+30] { ( rgm)*}\n\
      изменить[g=209:P=P-30] \nрасчёт\nснять отметку\n\nвыход {rgm}\nошибка если не\
      \  вышел"
  1 Сохранить как:
    SELECTION_PANEL: false
    DISABLE_PANEL: false
    EXPLANATION_PANEL: ''
    VISIBILITY_PANEL: false
    FOLDER: G:\birka\test_rm\РМ v3
    FOLDER_ALL: ''
    FILE: D:\birka\resources\test_rm\temp\2026 зим макс (минус 41°C) изменить сеть.rg2
settings:
  common:
    load_same_name_files: true
    path_pattern_rg2: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\режим.rg2
    path_pattern_rst: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\динамика.rst
    path_pattern_sch: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\сечения.sch
    path_pattern_trn: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\трансформаторы.trn
    path_pattern_anc: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\анцапфы.anc
    path_pattern_grf: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\графика.grf
    path_pattern_ut2: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\траектория утяжеления.ut2
    path_pattern_kpr: C:\Users\vedernikov\Documents\RastrWin3\SHABLON\контр-е величины.kpr
  calc:
    avr: true
    number_combination_start: 1
    fix_not_modeled: true
    fix_high_s: true
    fix_high_i: true
    fix_low_u: true
    fix_high_u: true
    fix_high_section: true
  tkz:
    split_equipment_by_kind: true
    time_kz_35: 0.1
    time_kz_110: 0.1
    time_kz_150: 0.1
    time_kz_220: 0.1
    time_kz_330: 0.1
    time_kz_500: 0.1
  general:
    inkscape_path: D:\программы\InkscapePortable\InkscapePortable.exe
    max_processors: 0
  ui_color:
    theme: dark
  recent_tasks:
    per_module:
      edit:
      - D:\birka\resources\test_rm\Изменить РМ_изменить сеть.edit
      - D:\birka\resources\test_rm\Изменить РМ_прочее.edit
      - D:\birka\resources\test_rm\Изменить РМ_файл.edit
      - D:\birka\resources\test_rm\Изменить РМ_эквивалент.edit
      - D:\birka\resources\test_rm\Вывод данных.edit
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst Кафа\3-4 источник тока.edit
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst ВПЗ\4-5 источник тока.edit
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst Кафа\v3 X снэ\edit\2026-02-19 14_25_52.78\Задание.edit
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst Кафа\v3 X снэ\edit\2026-02-19 14_30_43.52\Задание.edit
      - D:\ОЭС Сибири\БиР ВЛ Кызылская - Туран №2\АОПН РАСЧЕТЫ\ПРМ на 2027, 2029_изм2_ДДТН\2029
        изм по ТУ 5МВт v2 доработка\3-4 источник тока.edit
      tkz:
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst Кафа\5 расчет.tkz
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst Кафа\3 расчет.tkz
      - D:\ОЭС Юга\СНЭ\rst ВПЗ\5 расчет.tkz
